
|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR**  **DEPARTAMENTO DE PROCESOS Y SISTEMAS**  **LABORATORIO DE CONTROL**  **SEP – DIC 2018** |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Profesor:** | **Alexander Hoyo** | **Integrantes:** |  |
| **Grupo:** |  |  |  |
| **Fecha:** |  |  |  |

## Pre-Laboratorio Práctica 1

### Diseño de controladores PID utilizando reglas empíricas de sintonización

**Actividad 1*- Diseño de controladores por método de Ziegler-Nichols. Sistema de tanques***



**Figura 1.** Sistema de tanques en cascada

El sistema representado en la figura 1, consta de dos tanques de sección uniforme y una bomba. Ambos tanques poseen un orificio en el fondo, por lo que el líquido circula del tanque superior al inferior con un caudal Qout1, y de éste al reservorio con Qout2. El caudal de entrada al sistema (Qin), se regula variando el voltaje de entrada de la bomba (V). En este sistema se presentan perturbaciones originadas por el caudal de purga (Qp) que se presenta eventualmente en el primer tanque.

El objetivo de control es mantener el nivel del segundo tanque lo más cercano posible al valor de referencia h2. Cualquier perturbación que afecte al sistema se refleja en el nivel de ambos tanques (h1 y h2), por esto, interesa monitorear estas variables. Se dispone de dos modelos matemáticos del sistema que deben ser validados, para determinar cuál ofrece una mejor representación de la respuesta temporal del sistema. Las unidades son cm, g, seg.

Es importante que recuerde que la señal de control no debe exceder los 10v.

a) Abra el simulador tanksSIM.mdl en SIMULINK. Modifique la entrada escalón de voltaje como muestra la Tabla 1 y observe las respuestas de h1 y h2.

**Tabla 1.** Parámetros de entrada

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Grupo** | **V inicial** | **V final** | **Step time** |
| 1 | 4.80 | 5.80 | 120 |
| 2 | 5.00 | 6.00 |
| 3 | 5.20 | 6.20 |
| 4 | 5.50 | 6.50 |
| 5 | 5.80 | 6.80 |
| 6 | 6.00 | 7.00 |
| 7 | 6.30 | 7.30 |
| 8 | 6.50 | 7.50 |

|  |
| --- |
| (insertar imagen aquí – con grid, leyenda, respuesta y referencia) |

**Figura 2.** Respuesta del sistema de tanques

b) Utilizando el método adecuado, diseñe controladores P, PI y PID y llene la tabla 2. Recuerde tomar los parámetros de diseño directamente de la respuesta del simulador de la planta. Describa el procedimiento.

|  |
| --- |
|  |

**Tabla 2.** Parámetros de los controladores

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Controlador** | **P** | **PI** | **PID** |
| Kp |  |  |  |
| Ti | - |  |  |
| Td | - | - |  |

c) Abra el simulador tanksPID.mdl en SIMULINK para implementar sus controladores. Recuerde que los términos a introducir en el controlador son: *Kp*, *Ki* y *Kd*, así como son observados en la ecuación:



A continuación, obtenga la respuesta temporal del sistema para cada controlador y haga uso de los valores de referencia adecuados en [cm].

|  |
| --- |
| (insertar imagen aquí – con grid, leyenda, respuesta y referencia) |

**Figura 3.** Respuesta del sistema controlado para cada controlador

d) Obtenga para cada caso los siguientes parámetros: Mp, tss(2%) y ess

**Tabla 3.** Características del sistema controlado

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Característica** | **Mp** | **tss(2%)** | **ess** |
| P |  |  |  |
| PI |  |  |  |
| PID |  |  |  |

e) Compare la respuesta obtenida de los controladores P-PI-PID:

|  |
| --- |
|  |

**Actividad 2*- Diseño de controladores por método de Ziegler-Nichols. Motores DC***

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**Figura 4.** Esquema electro-mecánico del motor DC.

Se desea controlar la velocidad de giro de un motor DC, manipulado el voltaje de alimentación Para ello se implementará un sistema de control como el que se muestra en la figura 4, donde la variable controlada es la velocidad angular del motor y la referencia es la velocidad deseada en rpm (valores a lazo cerrado). La función de transferencia representa la función de transferencia de la planta.



**Tabla 4.** Parámetros de entrada del motor

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Grupo** | **V inicial** | **V final** | **Step time** |
| 1 | 4.7 | 5.2 | 30 |
| 2 | 4.9 | 5.4 |
| 3 | 5.1 | 5.6 |
| 4 | 5.3 | 5.8 |
| 5 | 5.5 | 6 |
| 6 | 5.7 | 6.2 |
| 7 | 5.9 | 6.4 |
| 8 | 6.1 | 6.6 |

a) Abra el simulador motor.mdl e introduzca el voltaje establecido en la tabla 4. A continuación coloque la respuesta temporal del sistema al escalón.

|  |
| --- |
| (insertar imagen aquí – con grid, leyenda, respuesta y referencia) |

**Figura 5.** Respuesta del sistema ante el escalón

b) Una vez tomadas las referencias en rpm, proceda a abrir motorPID.mdl, cambie los valores de Wref a los seleccionados y proceda a variar el valor del término proporcional del controlador hasta logra oscilaciones constantes. Determine los parámetros siguientes:

**Tabla 5.** Parámetros del sistema.

|  |  |
| --- | --- |
| Parámetro | Valor |
| *Kcr* |  |
| *Pcr* |  |
| cr |  |

c) Ahora proceda a diseñar sus controladores como estipula el método. Llene la tabla a continuación.

**Tabla 6.** Parámetros del controlador

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Controlador** | **P** | **PI** | **PID** |
| Kp |  |  |  |
| Ti | - |  |  |
| Td | - | - |  |

d) Implemente sus controladores, recuerde que los parámetros deben ser introducidos de la misma manera como se hizo en la actividad anterior. Obtenga la respuesta temporal para cada controlador.

|  |
| --- |
| (insertar imagen aquí – con grid, leyenda, respuesta y referencia) |

**Figura 6.** Respuesta del sistema controlado para cada controlador

e) Obtenga para cada caso los siguientes parámetros: Mp, tss(2%) y ess

**Tabla 7.** Características el sistema controlado

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Característica** | **Mp** | **tss(2%)** | **ess** |
| P |  |  |  |
| PI |  |  |  |
| PID |  |  |  |

f) Compare los resultados obtenidos con los controladores P-PI-PID:

|  |
| --- |
|  |